「2023년 초광역권 메타버스 허브 구축·운영사업」 장비(디바이스) 수요 조사
	안녕하십니까? 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다. 본 설문은 「2023년 초광역권 메타버스 허브 구축·운영사업」을 추진함에 있어서 지역 내 메타버스 등 콘텐츠 관련 기업을 대상으로 장비 수요를 파악하여, 보다 개선된 사업운영(테스트배드 운영)과 기업의 수요가 높은 장비(디바이스)를 성공적으로 도입하고자 실시하는 것입니다. 본 설문지의 내용은 통계법 제33조에 의해 비밀이 보장되며, 연구 목적으로만 활용되오니 솔직하고 성실하게 응답해 주시기 바랍니다. 2023년 11월 조사 주관기관 : (재)대구테크노파크 조사 수행기업 : ㈜리서치프로 (담당 : 정윤경 연구원) t. 053-243-7736 f. 053-289-3312 E-mail. research002@naver.com

□ 응답자 현황

성명		부서/직위
전화번호		E-mail

Ⅰ		기업체 현황

업 체 명 (소속기관)		대표자명
기업형태 (소속기관)	① 법인 ② 개인 ③ 기타( )	설립연도	년
소 재 지 (주사업장)
연간 매출액 (2022년말기준)	백만원	종업원 수	명
업 종		업 태
주생산제품

Ⅱ		「2023년 초광역권 메타버스 허브 구축·운영사업」 장비(디바이스) 도입 수요

☞ 본 사업을 통해 다음의 장비(디바이스)를 도입할 예정입니다. 해당 정보를 바탕으로 답하여 주십시오.

장비명	1) Meta Quest Pro
사양	- 프로세서: 퀄컴 스냅드래곤 XR2+ Gen 1[2] - 디스플레이: Dual 1800×1920 90Hz 미니 LED - 외부카메라 5개 / 내부카메라 5개 - 메모리 12G(Ram) + 256GB
수요 조사	1-1) 장비보유	1-2) 활용의사	1-3) 장비 활용 가치		1-4) 예상활용시간
	① 있음 ② 없음	① 있음 ② 없음	①필요성 전혀 없음 ②필요성 조금 없음 ③보통 ④필요성 조금 있음 ⑤필요성 매우 있음		1년 기준 회 ※1일 8시간 기준
	※ 기타 요구사항(악세사리 등) ( )

장비명	2) Meta Quest 3
사양	- CPU: 128GB, 512GB - 디스플레이: 4K+ 인피니트 디스플레이(눈당 2064 x 2208픽셀의 LCD 2개) - 풀컬러 패스스루: RGB 카메라 2개(18 PPD) - 재생률: 90Hz(기본), 120Hz(실험적) - 시야각: 수평 110도, 수직 96도 - 배터리 수명: 최대 2.9시간(정격) - 이전 버전과의 호환성: 가능 - 연결: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2
수요 조사	1-1) 장비보유	1-2) 활용의사	1-3) 장비 활용 가치		1-4) 예상활용시간
	① 있음 ② 없음	① 있음 ② 없음	①필요성 전혀 없음 ②필요성 조금 없음 ③보통 ④필요성 조금 있음 ⑤필요성 매우 있음		1년 기준 회 ※1일 8시간 기준
	※ 기타 요구사항(악세사리 등) ( )

장비명	3) Apple Vision Pro
사양	- 2024년 출시 예정, 정확한 사양 알 수 없음
수요 조사	1-1) 장비보유	1-2) 활용의사	1-3) 장비 활용 가치		1-4) 예상활용시간
	① 있음 ② 없음	① 있음 ② 없음	①필요성 전혀 없음 ②필요성 조금 없음 ③보통 ④필요성 조금 있음 ⑤필요성 매우 있음		1년 기준 회 ※1일 8시간 기준
	※ 기타 요구사항(악세사리 등) ( )

장비명	4) Tractsuit x40
사양	- Movemnet:: 40 ERM motors - VR Connecting: Bluetooth Low Energy 4.0/3.5mm audio jack - 게임지원: SteamVR 및 Oculus Quest - 배터리: 9,800mAh - 사용시간: 18시간
수요 조사	1-1) 장비보유	1-2) 활용의사	1-3) 장비 활용 가치		1-4) 예상활용시간
	① 있음 ② 없음	① 있음 ② 없음	①필요성 전혀 없음 ②필요성 조금 없음 ③보통 ④필요성 조금 있음 ⑤필요성 매우 있음		1년 기준 회 ※1일 8시간 기준
	※ 기타 요구사항(악세사리 등) ( )

장비명	5) KatWalk C2
사양	- Movemnet: 360° - 광학트래킹: SPI ≥ 1200 - 게임지원: SteamVR - 지연시간: 10ms 미만 - 거리오차: 0.12mm 미만
수요 조사	1-1) 장비보유	1-2) 활용의사	1-3) 장비 활용 가치		1-4) 예상활용시간
	① 있음 ② 없음	① 있음 ② 없음	①필요성 전혀 없음 ②필요성 조금 없음 ③보통 ④필요성 조금 있음 ⑤필요성 매우 있음		1년 기준 회 ※1일 8시간 기준
	※ 기타 요구사항(악세사리 등) ( )

장비명	6) TactGlove DKI
사양	- Movemnet:: 12 LRA motors per pair - VR Connecting: Bluetooth Low Energy 4.0 - 게임지원: SteamVR 및 Oculus Quest - 배터리: 630mAh - 사용시간: 3.5시간
수요 조사	1-1) 장비보유	1-2) 활용의사	1-3) 장비 활용 가치		1-4) 예상활용시간
	① 있음 ② 없음	① 있음 ② 없음	①필요성 전혀 없음 ②필요성 조금 없음 ③보통 ④필요성 조금 있음 ⑤필요성 매우 있음		1년 기준 회 ※1일 8시간 기준
	※ 기타 요구사항(악세사리 등) ( )

장비명	7) viDoc RTK rover
사양	- Coverage: 360° - Satellite signals: GPS L1/L2, GLONASS G1/G2, Beidou B1/B2/B3, Galileo E1/E5b - Supply voltage: 3~16 VDC - Laser Measuring range: Ground 0.5~40m, Front 0.5~20m - Laser type: 635 nm, < 1 mW - 주요사용: 지상 측량, 건설현장
수요 조사	1-1) 장비보유	1-2) 활용의사	1-3) 장비 활용 가치		1-4) 예상활용시간
	① 있음 ② 없음	① 있음 ② 없음	①필요성 전혀 없음 ②필요성 조금 없음 ③보통 ④필요성 조금 있음 ⑤필요성 매우 있음		1년 기준 회 ※1일 8시간 기준
	※ 기타 요구사항(악세사리 등) ( )

장비명	8) BLK360
사양	- image: 1억400만 화소(HDR지원) - Scaning: 8s(LDR), 20s(HDR) - 초당포인트: 680,000 point/s - 최대스캔거리: 45m - 정확도: 4mm@10m/7mm@20m - 주요사용: 건물 등 3D 스캐닝 - 저장장치: 180GB(내장)
수요 조사	1-1) 장비보유	1-2) 활용의사	1-3) 장비 활용 가치		1-4) 예상활용시간
	① 있음 ② 없음	① 있음 ② 없음	①필요성 전혀 없음 ②필요성 조금 없음 ③보통 ④필요성 조금 있음 ⑤필요성 매우 있음		1년 기준 회 ※1일 8시간 기준
	※ 기타 요구사항(악세사리 등) ( )

장비명	9) Valve Index 2세대 Full Kit
사양	- OS: Windows 10 - Processor: Quad Core + - 해상도: 1440x1600 듀얼 LCD - Memory: 8 GB (RAM) - Graphics: GeForce GTX 1070 or better - Network: Broadband Internet connection - 컨트롤러: 너클형 - 게임지원: SteamVR (일부) - 추정가격: 2,400천원
수요 조사	1-1) 장비보유	1-2) 활용의사	1-3) 장비 활용 가치		1-4) 예상활용시간
	① 있음 ② 없음	① 있음 ② 없음	①필요성 전혀 없음 ②필요성 조금 없음 ③보통 ④필요성 조금 있음 ⑤필요성 매우 있음		1년 기준 회 ※1일 8시간 기준
	※ 기타 요구사항(악세사리 등) ( )

장비명	10) Oculus Quest 2
사양	- OS: Android 10 - Processor: Qualcomm Snapdragon XR2 - 해상도: 2x1832x1920 - Memory: 6 GB (RAM) - 배터리: 3,640mAh - 저장공간: 128GB, 256GB
수요 조사	1-1) 장비보유	1-2) 활용의사	1-3) 장비 활용 가치		1-4) 예상활용시간
	① 있음 ② 없음	① 있음 ② 없음	①필요성 전혀 없음 ②필요성 조금 없음 ③보통 ④필요성 조금 있음 ⑤필요성 매우 있음		1년 기준 회 ※1일 8시간 기준
	※ 기타 요구사항(악세사리 등) ( )

장비명	11) Microsoft 홀로렌즈2
사양	- 렌즈: 시스루 홀로그램(광도파관) - 해상도: 2000 3:2 - camera: 가시광선 4대, IR 2대 탑재 - Processor: Qualcomm Snapdragon 850 - Memory: 4 GB LPDDR4x System DRAM - USB: USB-C 3.0
수요 조사	1-1) 장비보유	1-2) 활용의사	1-3) 장비 활용 가치		1-4) 예상활용시간
	① 있음 ② 없음	① 있음 ② 없음	①필요성 전혀 없음 ②필요성 조금 없음 ③보통 ④필요성 조금 있음 ⑤필요성 매우 있음		1년 기준 회 ※1일 8시간 기준
	※ 기타 요구사항(악세사리 등) ( )

장비명	12) VIVE(HTC) pro Full Kit
사양	- 디스플레이: 2448×2448픽셀(4896×2448 통합 해상도) - 재생률: 90/120Hz - 시야각: 120도(수평) - 카메라: 전방 카메라 - 센서: G-센서, 자이로스코프, 근접센서, IPD 센서, SteamVR 트래킹 2.0 (베이스 스테이션 1.0 및 2.0 호환) 연결: 블루투스, USB-C * 연결 PC 권장사양 - OS: 윈도우 7 SP1 이상의 운영체제 - CPU: 코어 i5-4590 / FX 8350 - VGA: 지포스 GTX 1060 / 라데온 RX 480 - RAM: 4GB 이상 - 포트: HDMI 1.3 포트 + USB 2.0 포트
수요 조사	1-1) 장비보유	1-2) 활용의사	1-3) 장비 활용 가치		1-4) 예상활용시간
	① 있음 ② 없음	① 있음 ② 없음	①필요성 전혀 없음 ②필요성 조금 없음 ③보통 ④필요성 조금 있음 ⑤필요성 매우 있음		1년 기준 회 ※1일 8시간 기준
	※ 기타 요구사항(악세사리 등) ( )

장비명	13) Matterport pro 3
사양	- 깊이 기술: LiDAR 레이저: 클래스1 (IEC 60825-1:2014에 따름) 파장: 904mm 시야: 360도(H) / 295도(V) 정확도: +/- 20mm @ 10m 초당 10만 포인트 깊이 해상도: 스캔당 150만 포인트 최소작동범위: 0.5m 최대작동범위: 최대 100m(E57) 3D 데이터 등록: 자동 출력 파노라마 픽셀: 134.2MP HDR 프레임당 노출 수: 5 캡쳐속도: 스캔당 20초 미만
수요 조사	1-1) 장비보유	1-2) 활용의사	1-3) 장비 활용 가치		1-4) 예상활용시간
	① 있음 ② 없음	① 있음 ② 없음	①필요성 전혀 없음 ②필요성 조금 없음 ③보통 ④필요성 조금 있음 ⑤필요성 매우 있음		1년 기준 회 ※1일 8시간 기준
	※ 기타 요구사항(악세사리 등) ( )

- 설문에 응답해주셔서 감사합니다 -